CCD manual

September 15, 2000

S. Frandsen og T. Arentoft

1. Opstart af PC: Taend eller reset computer Tast password: romer Vent på prompten c: Start Windows: tast win Start MS-DOS ikonen ’ccd’ Start eventuelt også MS-DOS ikonen ’wshow’ Skift mellem vindue og fuldskærms mode: Alt Return

2. Opstart af filterwheel Start DOS vinduet ’wheel’ Start program wheel Tænd for kassen i kontrol rummet til filter hjul. Kør til det ønskede filter (En tabel over filtre findes som filter.tab, den kan udskrives med type filter.tab) Åben ’cover’ nu eller vent Lad vinduet være eller ikoniser det efter behov

Filter Tabel (1.9.2000)

Position Filter Ring nr.

1 B 7 2 I 5 3 R 2 4 Hβ 6 5 Hβ 8 6 v 4 7 b 3 8 y 1

3. Opstart CCD Check om alt er tændt, fx forstærkeren til venstre på pulten Sæt sekvenseren i busy mode Pump CCD’en ned. Husk at åbne og lukke ventilerne i den rigtige rækkefølge. Først alle lukkede, så åbnes til slangen etc. Efter at CCD’en har været varm skal der pumpes længe. Hvis CCD’en ikke har været brugt i en uges tid anbefales at starte pumpen adskillige timer inden påfyldning af kvæstof. Luk ventilerne i modsat rækkefølge. Hæld kvælstof på. Forbind den isolerede slange med studsen på væggen og luk op for hanen på den store beholder. Sæt et eller andet i klemme, så det tynde rør ikke støder mod bunden af beholderen og dermed ikke lader kvælstoffet få adgang til Dewar’en. Påfyldningen varer en 30-40 minuter fra varm tilstand. Når kvælstoffet løber over lukkes for hanen på den store beholder. Lad slangen varme en smule op og tag den så af. Husk at sætte hætten på studsen for ikke at få kondens i forbindelsen til beholderen. Sæt overløbsrøret på Dewar’en så kold damp ikke løber ned over Dewaren. Sæt sekvenseren i rem(ote) mode Når busy lampen ikke lyser mere så tast: load site for at loade udlæse programmet Rens CCD’en med en clear kommando: clear Sæt tiden ved hjælp af time kommandoen i DOS, dato ved hjælp af date

4. Brug af CCD Husk at checke at lukkeren opereres af CCD systemet. Der er en omskifter paa controller kassen, hvor man kan skifte mellem manuel/remote. Manuel indstilling bruges kun ved problemer med lukkeren. Bias optagelse: bias image Efter påfyldning går der ca. et kvarter inden CCD’en er helt kold. Dette kan checkes ved at se på bias billeder.

Fokus bestemmelse: Værdi omkring 700. Tag en række eksponeringer med forskellig værdier og find den bedste værdi, eller tag en længere optagelse, hvor kikkerten bevæges med den langsomme bevægelse (se bilag om navigation). Billed optagelse: exp1 image tid(ms) Flere billeder (5 eller 10): exp5 (exp10) image tid(ms) Billed visning: wshow image (køres i fuldskærms mode: Alt Return) wshow afbrydes ved at taste e for exit. eller brug idl:

getim, ’image’, image window, xsize=800, ysize=800 (bestem selv stoerrelsen) tv, image/scalefaktor - bias loadct, [1-16]

5. Nedlukning Sæt sekvenseren i busy mode Sluk for filterhjul Stop programmet wheel Ryd op paa disken

Gå ud af windows. Sluk PC Sluk for fokuserings display Sluk for kikkerten m.v.

6. Brug af teleskop Start med åbne kuplen inden lågene tages af. Fjern ledningen og hæng den på plads så den ikke kan gribe fat i stigen eller andet.. Tænd for kikkertens drivværk på kontrolpulten. Kontakten til lokal/fjern bevægelse sidder til højre på pulten. Kuppelbevægelsen til venstre. Indstil på en klar stjerne. Find den i søgeren og indstil kikkerten så stjernen er lidt neden for trådkortet. Tag et billede og centrer stjernen i CCD feltet. Indstil nu skiverne på den position, som stjernen har i almanakken. Man kan regne med at deklinationen er nogenlunde korrekt.

Det kan blive nœdvendigt at gentage dette, hvis man har svært ved at identificere sit felt. Find en klar stjerne tæt på det felt, som skal observeres.

Fjernbevægelsen befinder sig nede i kontrolrummet (mellemgangen). Forflytningen af feltet på CCD’en er beskrevet i det vedlagte bilag ”Navigation med lille kontrol”. Når der skal lukkes, skal lågene sættes på kikkerten inden kuplen lukkes. Fjern igen ledningen fra kontakten når kuplen er lukket. Parker teleskopet i lodret postion. Sluk for drivværket. I hall’en lige før udgangen sidder en rød lampe, som lyser hvis kikkerten ikke er stoppet. Check at den er slukket inden i forlader Observatoriet.

7. Kopiering af data til bånd Det bedste format at gemme optagelserne i er FITS. Når observationerne er slut, går man til et personligt ’directory’: Vælg en partition fra e: til i: incl. og opret et katalog: Eks.: f: mkdir mydir cd mydir Her skriver man en write kommando, som opretter billeder i FITS format: wrfits ”orion*” hvor alle billeder med navn orion.... konverteres til FITS. Alle billeder findes i IMSYS format paa d:. Denne partition samt e: til i: er på hver ca. 600Mbyte = ca. 300 billeder. Pas på diskpladsen! Der er altså i alt ca. 3Gbyte til at gemme FITS filer på, nok til adskillige nætters optagelser.

Kopieringen til bånd sker nemmest under LINUX. Luk derfor systemet ned ved at lukke alle vinduer og forlad windows. Reboot maskinen og vælg denne gang linux i stedet for windows win Login som ’ccd’ med password ’ngc!3379’ og skift til kataloget hvor FITS filerne ligger cd /dosf/mydir Der er et katalog /dosc-/dosi for hver DOS partition c: til i: Derefter kopieres FITS filer til bånd med kommandoen tar -Z -cvf /dev/ftape *.fit Ryd derefter op. Der er ingen grund til at gemme både den ene version af billedet (IMYS/FITS). Når data er kopieret ind på instituttet og sikret slettes nattens optagelser. Husk om nœdvendigt at kopiere tidsfilerne i \tmp\times med over paa baand. Forlad LINUX med: cd sync; sync (CTRL ALT DEL) tastet samtidigt.

8. LINUX Det kan være en fordel at bruge LINUX systemet til billedbehandling, hvis det skulle være ønskeligt/nødvendigt. Under LINUX har man udover de gængse UNIX faciliteter adgang til IMSYS og SAO programmerne.

Opstart af LINUX er beskrevet i forrige afsnit.

9. Navigation med lille kontrol De to knapper til venstre er N/S knapperne, de to til højre er Ø/V kontrollerne. De yderste er den hurtige bevægelse, de inderste den langsomme bevægelse. Langsom:

Deklination: s = 16.3 px/sek ∗ t − 1.6 px ingen følsomhed for retningskift.

Rektascension: s = 14.4 px/sek ∗ t − 12.6 px efter retningskift: s = 12.6 px/sek ∗ t + 8 px Hurtig:

Deklination: CCD feltet passeres på ca. 2.0 sek Rektascension: CCD feltet passeres på ca. 2.1 sek